### 文件：coreprofile\_recv.txt

### 方法：hexdump -C

接收端的DTXMessage主要分为五部分。

### 第一部分：

参考channel recv.txt

### 第二部分：

回应send部分中的setConfig请求，其payload的flags字段为03，也就是消息确认；

### 第三部分：

回应send部分中的start请求，其payload的flags字段也为03；

### 第四部分：

服务已经开启，接收来自instrument server发送的信息；

### 第五部分：

回应send部分中的stop请求，关闭服务；